技术附件

一、项目名称：①全新一汽解放牌悍VH牵引460牵引车一台；②带牌照手续的17米大板/13.75米高低板挂车一套。

二、数量：1台/套

三、技术要求

1、**悍VH牵引460**

|  |
| --- |
|  |
| CA4251P2K15T1E6A80 |
| 悍VH 6×4牵引车 |
| 悍VH平地板高顶全浮驾驶室加长150(四点空气悬置/空调/电动举升/电动门窗) |
| 潍柴WP13.480E62 |
| 480PS |
| 陕齿C12JSDQXL220TA(全铝壳)+法士特液力缓速器 |
| 435升级冲焊桥(带轮间差速锁/速比3.7/楔式制动) |
| 3.7 |
| 12R22.5-18PR(全车轻量化钢圈) |
| 90牵引盘 |
| 富贵红金属漆 |
| 寒区款,视频包2.0(10寸基本屏+四方位影像),多功能方向盘,220V电源,中控锁,巡航系统,WABCO离合器助力器,板簧2/3,800L(700L+100L)铝油箱,铝合金储气筒,220Ah蓄电池,电控硅油风扇离合器,带水寒宝,发动机长换油,限速89KM/H,国产ABS/ESC/FCW/LDWS |

2、17米大板/13.75米高低板挂车（含轮胎）要求牌照手续齐全，能够正常办理过户交易。

四、验收标准

1、挂车手续/硬件安全设施满足正常运行；

2、挂车牌照无违章或纠纷。

五、资料提供

1、设备质量检验合格证书。

2、保养手册。

3、产品使用说明书。

4、其他随车技术文件等。