技术要求

1. 报价单位需到现场考察运输路线和工作内容。
2. 运输资质符合国家标准并在有效期内。
3. 严格服从我公司管理规定和工作时间安排（8：00--17:00）。
4. 车辆进出厂区按规定速度、路线行使。
5. 报价单位需提供重型载重运输车辆（30吨以上）两辆，尾气排放必须符合国五以上标准（含国五）。
6. 驾驶人员具有国家承认的准驾车型驾驶资格。
7. 叉车司机必须持有符合标准的特殊作业证件。